**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет**

**Количествена сметка за обекти: Път HKV 1223/I-8, Харманли -Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли -Любимец/-Бисер, Път HKV 2220 /II-76, Българин - Харманли – Доситеево, ПЪТ HKV 2221 / III-808, Харманли - Иваново/ Харманли – Надежден и Път HKV 1217 /II-76,Богомил-Х-ли/ - Българин - Шишманово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Вид** | **Ед.** | **ОБЩО** |
| **по** | **на** | **мяр-** | **коли-** |
| **ред** | **работите** | **ка** | **чество** |
|  | **Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет** |  |  |
| 1 | Тесен изкоп с ширина 0,4м. | м3 | 4554,32 |
| 2 | Ръчен изкоп | м3 | 455,432 |
| 3 | Изкоп за ревиз. Шахти 1/1/1,25 | м3 | 283,5 |
| 4 | Доставка и монтаж на предпазни тръби от полиетилен с висoка плътност/НDPE/ външен диам. Ф40, деб на стената 3мм. | м | 22876 |
| 5 | Доставка имонтаж на стом. тръба ф106мм /обсадна тр. Кабел/ | м | 634 |
| 6 | Изграждане на зидани шахти 1/1/1,25 с два капака | бр | 189 |
| 7 | Доставка и полагане на сигнална лента с жълт цвят,  широка 20см и позволяваща удължение мин. 300% с надпис "Внимание! Оптичен кабел". | м | 11438 |
| 8 | Обратен насип | м3 | 5009,752 |
| 9 | Доставка и монтаж на репери | бр | 142 |
| 10 | Подравняване и възстановяване на терена  около трасето с необходимата ширина . | м | 11438 |

***ПРИЛОЖЕНИЕ №1***

***Към техническа спецификация за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на Обекти:* Път HKV 1223/I-8, Харманли -Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли -Любимец/-Бисер, Път HKV 2220 /II-76, Българин - Харманли – Доситеево, ПЪТ HKV 2221 / III-808, Харманли - Иваново/ Харманли – Надежден и Път HKV 1217 /II-76,Богомил-Х-ли/ - Българин - Шишманово**

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

**ДО ….. (наименование, населено място, адрес, получаващо лице)**

**ОТ …... (наименование, правна форма, ЕИК, населено място, адрес, представляващо лице, данни за контакт – телефон, факс, e-mail)**

**Уважаеми Дами и Господа,**

**С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на следните дейности:**

**1. Количествено-стойностна сметка за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за обекти Количествена сметка за обекти: Път HKV 1223/I-8, Харманли -Любимец/-Бисер-границата общ./Харманли-Любимец-Хасково/ - Ч.могила - /III-505/- Участък /I-8, Харманли -Любимец/-Бисер, Път HKV 2220 /II-76, Българин - Харманли – Доситеево, ПЪТ HKV 2221 / III-808, Харманли - Иваново/ Харманли – Надежден и Път HKV 1217 /II-76,Богомил-Х-ли/ - Българин - Шишманово**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Вид** | **Ед.** | **ОБЩО** | **Единична** | **Стойност** |
| **по** | **на** | **мяр-** | **коли-** | **цена** |  |
| **ред** | **работите** | **ка** | **чество** | **(лв.)** | **(лв.)** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тесен изкоп с ширина 0,4м. | м3 | 4554,32 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп | м3 | 455,432 |  |  |
| 3 | Изкоп за ревиз. Шахти 1/1/1,25 | м3 | 283,5 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на предпазни тръби от полиетилен с висoка плътност/НDPE/ външен диам. Ф40, деб на стената 3мм. | м | 22876 |  |  |
| 5 | Доставка имонтаж на стом. тръба ф106мм /обсадна тр. Кабел/ | м | 634 |  |  |
| 6 | Изграждане на зидани шахти 1/1/1,25 с два капака | бр | 189 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на сигнална лента с жълт цвят,  широка 20см и позволяваща удължение мин. 300% с надпис "Внимание! Оптичен кабел". | м | 11438 |  |  |
| 8 | Обратен насип | м3 | 5009,752 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на репери | бр | 142 |  |  |
| 10 | Подравняване и възстановяване на терена  около трасето с необходимата ширина . | м | 11438 |  |  |